**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | pow. netto  m2 | Wykończenie podłóg | Wykończenie ścian | Mycie  /Dezynfekcja | Częstotliwość | Zakres czynności  istotne elementy/uwagi | Strefa  Mokra/Sucha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PARTER** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | hol | 150,24 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 | Otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym  w efekcie betonu w kolorze czarnym |  |  | Mycie płynem antypoślizgowym  Maszynowe zmywanie –  min. 3 razy w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu |  |
| M | Bieżące utrzymanie czystości | S |
| 2 | pomieszczenie ochrony | 10,99 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Utrzymanie czystości sprzętu, odkurzanie.  Pod nadzorem pracownika ochrony | S |
| 3a | pomieszczenie BMS | 7,11 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 | ściany malowane farbą emulsyjną białą | M | Bieżące utrzymanie czystości | Utrzymanie czystości sprzętu, odkurzanie.  Pod nadzorem pracownika ochrony | S |
| 3b | klatka schodowa kl.2 | 7,63 | Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037 | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie płynem antypoślizgowym | S |
| 4 | klatka schodowa kl.3 | 14,76 | Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037 | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035, , ściana szybu windy wyłożona arkuszami blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oH18N9 grubość 1mm montowanej na nity do stelaża aluminiowego | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie płynem antypoślizgowym | S |
| 5a | kabina windy | 3,5 | - | - | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie ścian, lustra, podłogi | S |
| 6 | warsztat | 13,86 | Beton zatarty na gładko wierzchnia warstwa malowana farbą antypyłową i antypoślizgową | Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor RAL 7035  Cokoliki – malowane farbą do podłogi na wys. 30cm. | M | Bieżące utrzymanie czystości | Pod nadzorem pracownika obiektu | S |
| 7 | korytarz | 13,83 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 8a | przedsionek | 3,36 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044  10x20cm układane poziomo, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | S |
| 8b | Wc męski | 5,22 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044  10x20cm układane poziomo, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | S |
| 9 | przedsionek | 6,06 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | S |
| 10a | wc damski | 6,63 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | S |
| 10b | przedsionek | 2,44 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | S |
| 11a | wc personelu | 1,72 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | S |
| 11c | korytarz | 19,36 | - zaprawa uszczelniająca  typu Sopro DSF 523 lub podobna, wywinięta na ściany do 30cm.  -gres (30x30)  płytki antypoślizgowe | Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor  RAL 7035  Cokoliki - z gresu do wys. 30cm, | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 11d | rozdzielnia elektryczna | 9,72 | -Gres (30x30)  Płytki antypoślizgowe | Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor RAL 7035  Cokoliki - z gresu do wys. 30cm, | M | min. 1 x w tygodniu | Pod nadzorem uprawnionego pracownika obiektu | S |
| 12 | pom. kamerzystów | 9,24 | - zaprawa uszczelniająca  Typu Sopro DSF 523 lub podobna, wywinięta na ściany do 30cm.  -gres (30x30)  płytki antypoślizgowe R10A+B | Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor  RAL 7035 Lichtgrau  Cokoliki - z gresu do wys. 30cm, | M | min. 1 x w tygodniu | Pod nadzorem uprawnionego pracownika obiektu | S |
| 13 | pom. pomiaru czasu | 17,3 | Płytki ceramiczne 10x10  R11 B  Kolor czerwony RAL3020, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne  10x20cm układane pionowo; kolor czerwony, RAL3020  powierzchnia – połysk, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M | min. 1 x w tygodniu | Pod nadzorem pracownika obiektu | S |
| 14 | komunikacja kl.4 | 11,46 | Beton zatarty na gładko wierzchnia warstwa malowana farbą antypyłową i antypoślizgową | Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor  RAL 7035  Cokoliki – malowane farbą do podłogi na wys. 30cm | M | Bieżące utrzymanie czystości |  | S |
| 22 | mag. sprzętu basenowego | 30,36 | Płytki ceramiczne 20x20  R11 B  Kolor biały RAL9003, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne 20x20  Kolor biały RAL9003, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna Płytki ceramiczne typu CERAMIKA VOGUE Interni  20x20 cm kolor ghiaccio  (lub inny o tych samych paramterach) | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Minimum 1 x dziennie mycie  i dezynfekcja | S |
| 23 | klatka schodowa kl.5 | 35,47 | Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik i podłogi malowane farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037 | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie płynem antypoślizgowym | S |
| 24 | poczekalnia | 51,09 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 | otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie płynem antypoślizgowym  Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 25 | wc dla niepełnosprawnych | 4,54 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 26 | strefa zmiany obuwia | 57,15 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 | Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035; słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | S |
| 27a | strefa zmiany obuwia | 6,32 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca | Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035; | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | S |
| 27b | korytarz | 61,44 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca | Ściany (wewnętrzne) malowane farbą emulsyjną RAL7035; ściany zewnętrzne i słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 28 | przedsionek | 9,5 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca | Ściany (wewnętrzne) malowane farbą emulsyjną RAL7035; ściany zewnętrzne i słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 29 | przebieralnia damska | 77,34 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 30a | przedsionek | 1,44 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 30b | przedsionek wc | 5,14 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 31a | wc damski | 7,55 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 31b | łaźnia damska | 51,36 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu  z wodą basenową, chemoodporna  oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 32a | przebieralnia męska | 77,76 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 32b | przedsionek | 1,44 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 33 | przedsionek wc | 5,56 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 35a | wc męski | 5,63 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 35b | łaźnia męska | 51,25 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 36 | przedsionek | 4,91 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 37 | przedsionek | 4,91 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 38 | przebieralnia dla niepełnosprawnych | 8,55 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 39 | przedsionek | 8,74 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 40 | kabina wc i natrysk | 4,55 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 41a | pomieszczenie gospodarcze | 5,26 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M | min. 1 x w tygodniu |  | S |
| 41b | korytarz | 7,63 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 41c | przebieralnia rodzinna | 7,85 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 42 | natrysk | 1,87 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz  mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 43 | wc | 2,36 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 44 | przedsionek | 1,34 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 45a | przedsionek | 7,48 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 45b | przebieralnia męska | 5,76 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 46a | łazienka | 6,10 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz  mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 46b | wc | 1,14 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 47 | wc | 1,14 | Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044  R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 49a | łazienka | 9,10 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja - codziennie | M |
| 49b | przebieralnia damska | 10,08 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 50 | pom. sauny męskiej | 15,40 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  kolory RAL6028, RAL6003, RAL6019 RAL1018 | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie  Czyszczenie ceramicznych elementów | M |
| 51 | pom. sauny damskiej | 15,40 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  kolory RAL6028, RAL6003, RAL6019 RAL1018 | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie  Czyszczenie ceramicznych elementów | M |
| 52 | łaźnia parowa | 7,18 | mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B) | mozaika szklana jasna zielona kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Czyszczenie ceramicznych elementów | M |
| 53 | łaźnia parowa | 7,18 | mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B) | mozaika szklana jasna zielona kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Czyszczenie ceramicznych elementów | M |
| 54 | sauna fińska (sucha) | 6,89 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Panele ze świerku skandynawskiego, miękko zakończony profil o grubości 14mm, siedziska z drewna lipowego | M+D | codziennie | Dezynfekcja - codziennie  Czyszczenie drewnianych elementów | M |
| 55a | sauna fińska (sucha) | 6,89 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Panele ze świerku skandynawskiego, miękko zakończony profil o grubości 14mm, siedziska z drewna lipowego | M+D | codziennie | Dezynfekcja - codziennie  Czyszczenie drewnianych elementów | M |
| 55b | pomieszczenie wypoczynku | 39,63 | Płytki ceramiczne typu CERAMIKA VOGUE Grip mat 20x20 kolory nero, grigio oraz cielo (lub inny o tych samych paramterach)  Cokół i niecka fontanny- szklana mozaika kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm RAL5024 | Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym) | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zmywanie posadzki,  zbieranie wody  z posadzki  w miarę potrzeb | Codzienne mycie i dezynfekcja leżanek | S |
| 56a | hala basenu | 3140,24 | Płytki ceramiczne 10x10cm R11B, kolory RAL9004, RAL7006, RAL5024  UKŁADANE WEDŁUG SCHEMATU fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna, w strefie basenu solankowego mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B) | Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm (klejonych klejem wodoodpornym z 4 listew 1x4cm wygiętych do kształtu ściany) wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym); na prostych fragmentach ściany można zastosować legary 4x4 z litego drewna  Ściany wewnętrzne malowane białą farbą akrylowo-epoksydową | M+D | codziennie | Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni basenowych oraz ścian w otoczeniu niecki, mycie i dezynfekcja słupków startowych, mycie i konserwacja elementów ze stali nierdzewnej pomostu, mycie elementów wykonanych z tworzywa pomostu, rynien przelewowych, brodzików, kratek ściekowych, kratek i koryt przelewowych, wanny jacuzzi, dysz powietrznych, usuwanie kamienia z powierzchni basenowych | M |
| 57 | pomieszczenie wypoczynku | 39,63 | Płytki ceramiczne typu CERAMIKA VOGUE Grip mat 20x20 kolory nero, grigio oraz cielo (lub inny o tych samych paramterach)  Cokół i niecka fontanny- szklana mozaika kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm RAL5024 | Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym) | M+D | codziennie | Czyszczenie ścian, czyszczenie narożników niecek basenowych, linii wody.  Czyszczenie wszystkich elementów ze stali nierdzewnej. | S |
| 58 | hala basenu  korytarz  pokój pierwszej pomocy  przedsionek | 3140,24  23,1  11,6  3,68 | Płytki ceramiczne 10x10cm R11B, kolory RAL9004, RAL7006, RAL5024  UKŁADANE WEDŁUG SCHEMATU fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna, w strefie basenu solankowego mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B)  Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca  Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)  Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm (klejonych klejem wodoodpornym z 4 listew 1x4cm wygiętych do kształtu ściany) wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym); na prostych fragmentach ściany można zastosować legary 4x4 z litego drewna  Ściany wewnętrzne malowane białą farbą akrylowo-epoksydową  Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035;  Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  Płytki ceramiczne matowe RAL9003  20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D  M  M+D  M+D | 2 x w tygodniu | Gruntowne czyszczenie, zlewanie i dezynfekcja lin startowych, wykonywane po zdemontowaniu przez obsługę pływalni | M  S  S  S |
| Na bieżąco | Wymiana wody w nogomyjkach |
| Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu |
| 1 x w tygodniu |  |
| 1 x w tygodniu |  |
| 63a | pomieszczenie socjalne | 9,31 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca | Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035; | M | codziennie |  | S |
| 63b | przebieralnia damska | 6,84 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 64 | łazienka | 5,24 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 65 | przedsionek | 2,35 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 66 | wc | 1,65 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 67a | korytarz | 7,27 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 67b | przebieralnia męska | 6,64 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 67c | przedsionek | 1,46 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 68 | wc | 0,99 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 69 | łazienka | 8,96 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 70a | przebieralnia męska | 9,51 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 70b | przedsionek | 1,56 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 71 | wc | 0,97 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 72 | łazienka | 6,85 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 73a | przebieralnia damska | 7,26 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie  Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie | M |
| 73b | łazienka | 4,37 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna  oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm | M+D | Bieżące utrzymanie czystości  zmywanie posadzki,  zbieranie wody z posadzki  w miarę potrzeb | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 74 | wc | 1,03 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 75 | przedsionek | 1,49 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | M |
| 76a | korytarz | 4,34 | Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003  R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe RAL9003  20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 76b | pokój ratowników | 13,96 | Płytki ceramiczne  10x10 cm kolor RAL1034  R11B, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | Płytki ceramiczne 10x20 cm układane pionowo, kolor RAL1034, powierzchnia – połysk, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 77 | komunikacja | 69,67 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 78 | korytarz | 27,3 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 79 | sala konferencyjna | 15,96 | Wykłazina dywanowa, pętelkowa, w płytkach 50x50cm, zgodna z powyższym wzorem (prążki czerwono-niebieski) układana jednokierunkowo | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL9002 | M | codziennie | Codzienne odkurzanie wykładziny podłogowej  Utrzymywanie czystości sprzętu biurowego, odkurzanie | S |
| 101 | biuro kierownika | 15,75 | Wykłazina dywanowa, pętelkowa, w płytkach 50x50cm, zgodna z powyższym wzorem (prążki czerwono-niebieski) układana jednokierunkowo | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL9002 | M | codziennie | Utrzymywanie czystości sprzętu biurowego, odkurzanie. | S |
| 102 | sekretariat | 16,84 | Wykłazina dywanowa, pętelkowa, w płytkach 50x50cm, zgodna  z powyższym wzorem (prążki czerwono-niebieski) układana jednokierunkowo | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL9002 | M | codziennie | Utrzymywanie czystości sprzętu biurowego, odkurzanie. | S |
| 103 | Pom. socjalne | 14,8 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca | Ściany malowane farbą emulsyjną białą | M | codziennie |  | S |
| 104 | przedsionek | 1,79 | Płytki ceramiczne 20x20cm RAL7004 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe  10x20cm kolor RAL7004, układane poziomo B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | M | Bieżące utrzymanie czystości |  | S |
| 105 | wc | 1,74 | Płytki ceramiczne 20x20cm RAL7004 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe  10x20cm kolor RAL7004, układane poziomo B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 106 | komunikacja kl.2 | 7,36 | Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037 | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości |  | S |
| 107a | taras widokowy | 62,71 | beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL1018, | malowane białą farbą akrylowo-epoksydową | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie maszynowe powierzchni  2 x w tygodniu  w godzinach zamknięcia obiektu | S |
| 107b | trybuna a | 322,75 | beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL1018, stopnie (bez podstopnic) malowane w kolorze RAL7037 | malowane białą farbą akrylowo-epoksydową | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie powierzchni trybun  2 x w tygodniu  w godzinach zamknięcia obiektu | S |
| 108 | taras widokowy | 30,08 | beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL1018 | malowane białą farbą akrylowo-epoksydową | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie maszynowe powierzchni  2 x w tygodniu  w godzinach zamknięcia obiektu | S |
| 110 | klatka schodowa kl.5 | 19,24 | Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik i podłogi malowane farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037 | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości |  | S |
| 111 | komunikacja | 36,52 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca | - | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 112a | foyer | 101,27 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7016 błyszcząca | Ściana od strony korytarza wyłożona arkuszami blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oH18N9 grubość 1mm montowanej na nity do stelaża aluminiowego, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną białą | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie płynem antypoślizgowym  Maszynowe zmywanie – codziennie  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 112b | trybuna B | 43,94 | beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7035, stopnie (bez podstopnic) malowane w kolorze RAL7037 | malowane farbą emulsyjną białą | M | Bieżące utrzymanie czystości | Mycie powierzchni trybun 2 x w tygodniu  w godzinach zamknięcia obiektu | S |
| 113 | sala szkoleniowa | 138,46 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL6018 błyszcząca | Ściany (wewnętrzne) malowane farbą emulsyjną RAL7035; ściany zewnętrzne i słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 114 | korytarz | 69,87 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca | Ściana od strony foyer wyłożona arkuszami blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oH18N9 grubość 1mm montowanej na nity do stelaża aluminiowego, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 115 | zaplecze cateringu | 44,30 | - zaprawa uszczelniająca  typuSopro DSF 523 lub podobna, wywinięta na ściany do 30cm.  -gres (30x30)  płytki antypoślizgowe | Gres na całą wysokość ścian pomieszczenia  W miejscu styku ściany z podłogą wyoblenie  opromieniu. r=5cm. | M | 1 x w tygodniu |  | S |
| 116 | korytarz | 15,63 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca | ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości | Maszynowe zmywanie –  min. 1 raz w tygodniu  w godz. zamknięcia obiektu | S |
| 117 | przedsionek | 9,67 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 118 | wc męski | 13,96 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 119 | przedsionek | 9,64 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 120a | wc damski | 19,13 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna | M+D | Bieżące utrzymanie czystości | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 120b | magazyn mebli | 8,99 | Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL6018 błyszcząca | malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | 1 x w tygodniu |  | S |
| 121a | pom. gospodarcze | 4,79 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M | 1 x w tygodniu |  | S |
| 121b | szatnia damska personelu | 12,86 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | malowane farbą emulsyjną w kolorze białym | M | 2 x w tygodniu |  | S |
| 122 | łazienka | 4,64 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M+D | codziennie | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 123 | wc | 1,45 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M+D | codziennie | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 124 | natrysk | 1,89 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M+D | codziennie | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 125a | szatnia męska personelu | 15,22 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | malowane farbą emulsyjną w kolorze białym | M | codziennie | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 125b | łazienka | 5,30 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M+D | codziennie | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 125c | natrysk | 2,77 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M+D | codziennie | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 126 | wc | 1,48 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M+D | codziennie | Dezynfekcja – codziennie | S |
| 127a | klatka schodowa | 15,65 | Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik i podłogi malowane farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037 | Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035 | M | Bieżące utrzymanie czystości |  | S |
| 127c | wc dla niepełnosprawnych | 5,18 | Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004  R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, | Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004  10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, | M+D | 1 x w tygodniu | Dezynfekcja – codziennie | S |

**SUMA POWIERZCHNI:**

* **SUCHYCH: 1 910,27 m2**
* **MOKRYCH: 3 650,73 m2**
* **SZKLANYCH WEWNĘTRZNYCH: 395 m2( STOLARKA OKIENNA , SZKLANA FASADA) – powierzchnię tych elementów do sprzątanianależy wkalkulować w wartość powierzchni suchych,bieżące utrzymanie czystości**
* **SZKLANYCH ZEWNĘTRZNYCH: 680 m2- jeden raz w trakcie realizacji umowy.**

**Zakres prac porządkowych i zalecenia:**

**Okresy świadczenia usługi:**

**16.07-28.08.2020 – sprzątanie dzienne /ewentualny serwis interwencyjny/**

**29.08-31.12.2020 – sprzątanie dzienne oraz nocne /ewentualny serwis interwencyjny/**

1. Bieżące utrzymywanie czystości obiektu tj.:
2. **Sprzątanie dzienne** – należy wykonywać codziennie w godzinach od **6 00** do **22 00**tj. w godzinach funkcjonowania pływalni i polegać winny na bieżącym utrzymywaniu czystości wszystkich pomieszczeń (drzwi, szyb, luster, szafek, posadzek itp.) wraz z meblami i wszelkimi urządzeniami

Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób, aby nie zakłócała pracy obiektu oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.

1. **Sprzątanie nocne** – należy wykonywać codziennie po godzinie **22 00**do **6 00** i polegać będzie kompleksowym sprzątaniu wszystkich pomieszczeń i powierzchni poziomych i pionowych według wykazu.
2. **Serwis interwencyjny**podczas przerw technologicznych i postojów pracy basenu lub dodatkowego doczyszczania polega na:

1.    Bieżące utrzymanie czystości toalet, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń pracowników zaplecza sportowego, pomieszczeń biurowych, hallu i głównych ciągów komunikacyjnych.

2.   Bieżące zaopatrzenie w materiały higieniczne ( mydło, papier, ręczniki papierowe)

Liczba dni planowanej przerwy technologicznej: 14 dni (około)

1. Mycie powierzchni szklanych zewnętrznych– 1 raz.

* Konserwacja i doczyszczanie – należy wykonywać według wykazu pomieszczeń.
* Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania z koszy odpadów (w tym ich segregacje) oraz bieżącego uzupełniania: mydła, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego itd. Zamawiający wymaga, aby artykuły higieniczne nie były gorsze niż:

Papier toaletowy – typu Jumbo 150 m na rolce, nacinany, biały, jednowarstwowy;

Ręczniki papierowe – białe, typu ZZ, 240 mm;

Mydło w płynie – typu clean, pro standard antybakteryjne.

* Usługi sprzątania powinny być wykonane zgodnie z przepisami sanitarno – higienicznymi.
* Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne, sanitarne i dezynfekcyjne, worki na odpady, materiały eksploatacyjne i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. Wartość wszystkich środków czystości Wykonawca wlicza w cenę oferty. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków czystości   
  o bezspornie dobrej jakości, dopuszczonych do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
* Mycie, dezynfekcja i czyszczenie pomieszczeń i powierzchni przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych, dostosowanych do rodzaju pomieszczenia, powierzchni, zadania, i urządzeń, zgodnie z cechami środków czyszczących.
* Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy z należytą staranności i dokładnością oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
* Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania usterek wyznaczonemu pracownikowi zamawiającego.

1. Osoby wykonujące czynności sprzątające powinny:
2. mieć zapewnione przez Wykonawcę właściwe środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami BHP i specyfiki obiektu.
3. stosować się do zaleceń kontrolujących obiekt pływalni służb sanitarnych oraz kierownictwa pływalni w zakresie będącym przedmiotem umowy na świadczenie usług kompleksowego sprzątania obiektu;
4. posiadać wymagane obowiązującymi przepisami sanitarnymi badania lekarskie /książeczki zdrowia/;
5. posiadać jednolity ubiór roboczy (obuwie, spodnie, spodenki, spódnica, koszulka) wraz z nazwą firmy sprzątającej na plecach koszulki oraz identyfikatory imienne.
6. Na płycie basenu pod nieobecność ratownika obowiązuje bezwzględny **nakaz pracy w pneumatycznych kamizelkach ratunkowych.**
7. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania szkód i usterek wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającemu.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz w zakresie wykonywanej usługi.
9. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie wykonywania niniejszej umowy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki, kontuzje itp. Zdarzenia pracowników lub innych osób świadczących usługi na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy,
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia oraz zniszczenia mienia Zamawiającego wynikające z nieprawidłowej realizacji umowy.
12. Przez cały czas funkcjonowania pływalni obsada etatowa powinna zapewniać wykonanie:
13. **Sprzątanie dzienne**: przez minimum dwie osoby w tym dwie kobiety lub kobietę i mężczyznę;

Zatem jeżeli wykonawca przewidzi pracę w trybie zmianowym, wówczas na każdej zmianie wymaga się obecności**co najmniej 2 osób**.

1. **sprzątanie nocne**: przez **minimum 4 osoby**.
2. **serwis interwencyjny** podczas przerw technologicznych i postojów pracy basenu lub dodatkowego doczyszczania: **około 50 serwisów**(1osoba przez 8h/dobę)
3. Osoba sprzątająca wyznaczona przez Wykonawcę z osób z każdej zmiany powinna być w stałym kontakcie ze sprzedawcą biletów przy wykorzystaniu krótkofalówki.