**Załącznik nr 7 do SIWZ**

Nr sprawy: IRZP.231.8.2017

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.**: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak w Opolu” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz   
z pierwszym wyposażeniem obiektu”** prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu   
i Rekreacji w Opolu oświadczam, iż oferowane wyposażenie meblowe spełnia następujące wymagania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Asortyment** | **Grupa dokumentów** |
| 1 Biurko S1  2 biurko z regulacją wysokości S2  3 biurko S 3  4 stół z regulacją wysokości S 4  6 stół konferencyjny składany S 6  10 stół konferencyjny 3 elementy S 10  11 stolik jadalniany S 11  31 dostawka do biurka S 31 | 1,7,8,10 |
| 9 stolik okolicznościowy S 9 | 2,8 |
| 13 stolik okolicznościowy S 13 | 1,8 |
| 14 sofa modułowa S 14 | 3,4,5 |
| 15 krzesło konferencyjne S 15 | 4,5 |
| 16 krzesło obrotowe S 16  17 krzesło obrotowe z zagłówkiem S | 3a,4,6 |
| 18 ławeczka S 18 | 5 |
| 19 fotel konferencyjny S 19 | 3,4,5 |
| 20 wózek do transportu krzeseł S 20 | 10 |
| 23 lada recepcyjna II S 23 | 1 |
| 41 szafa aktowa S 41 | 1,9 |
| 24 wieszak ubraniowy S 24 | 10 |
| 25 leżanka kozetka S 25 | 4 |
| 26 kasetka na pieniądze S 26 | brak |
| 27 meble kuchenne I S 27  28 meble kuchenne pracownicza II S 28 | 1 |
| 29 kabina przebieralni S 29  30 kontener biurowy S 30  33 osłona przednia biurka S 33  34 szafa ubraniowa S 34  35 szafa aktowa S 35  36 szafa aktowa częściowo otwarta S 36  37 szafa aktowa S 37  38 szafa aktowa z frontem przesuwnym S 38  39 szafa aktowa S 39  40 szafa aktowa S 40  41 szafa aktowa S 41  42 szafa aktowa S 42  44 regał aktowy otwarty S 44  46 regał aktowy otwarty S 46 | 1,9 |
| 32 panel dzielący S 32 | 3b,4 |
| 43 szafa medyczna S 43 | 2,10 |
| 45 regał aktowy ze szklanymi drzwiami S 45 | 1,2,9 |
| 47 regał metalowy S 47 | 10 |
| 48 szafa metalowa BHP z przegródką S 48  49 szafa metalowa BHP S 49  51 Ławki wolno-stojące S 51 | 10 |

Grupa nr 1

1. Atest Higieniczny dotyczący używanej w produkcji płyty meblowej w klasie higieniczności E1 wg normy PN-EN 14322
2. Płyty robocze w klasie odporności na ścieranie co najmniej 3A wg normy PN-EN 14322

Grupa nr 2

1. Dokument potwierdzający zgodność zastosowanego szkła bezpiecznego z normą PN-EN 2150-1:2002

Grupa nr 3

1. PL-EN ISO 12945-2 na poziomie ≥4 – odporność na pilling
2. PL EN ISO 12947-2 na poziomie 100 000 cykli - odporność na ścieranie wg. cykli Martindale
3. PL EN ISO 105-BO2:1999 na poziomie 6 – odporność na światło.

Grupa nr 3a

1. PL-EN ISO 12945-2 na poziomie ≥4 – odporność na pilling
2. PL EN ISO 12947-2 na poziomie 80 000 cykli - odporność na ścieranie wg. cykli Martindale
3. PL EN ISO 105-BO2:1999 na poziomie 5-7 – odporność na światło.

Grupa nr 3b

1. Dokument potwierdzający dźwiękochłonność paneli dzielących zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 w klasie pochłaniania A

Grupa nr 4

1. Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PL- EN 1021-1:2014 – tlący papieros - z wynikiem pozytywnym
2. Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PL- EN 1021-2:2014 – równoważnik płomienia zapałki - z wynikiem pozytywnym
3. Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki z normą BS 5852: 2006 źródło zapłonu nr 5 -stos drewniany z wynikiem pozytywnym (dotyczy sof poz. 14 i foteli konferencyjnych poz. 19)

Grupa nr 5

1. Dokumenty potwierdzające wytrzymałość, trwałość i stateczność zgodnie z normą PN-EN 16139:2013 i PN:EN 1022:2007.

Grupa nr 6

1. Dokumenty potwierdzające wytrzymałość, trwałość i stateczność zgodnie z normą PN:EN 1335-1:2004 i PN-EN 1335-2:2009

Grupa nr 7

1. Dokumenty potwierdzające wytrzymałość, trwałość i stateczność zgodnie z normą PN:EN 527-2:2017

Grupa nr 8

1. Dokumenty potwierdzające wytrzymałość, trwałość i stateczność zgodnie z normą PN:EN 15372:2016

Grupa nr 9

1. Dokumenty potwierdzające wytrzymałość, trwałość i stateczność zgodnie z normą PN:EN 14073-2:2004 i PN-EN 14074:2004

Grupa nr 10

1. Atesty higieniczności na zastosowane wyroby malarsko-lakiernicze

W załączeniu wskazane wyżej dokumenty:

………………………………………………………………  
………………………………………………………………  
………………………………………………………………

............................................. …………………………………………….  *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej/-ych*

*do* *reprezentowania Wykonawcy*

Ponadto **o ś w i a d c z a m**, iż wszystkie składowe elementy wyrobów objętych dostawą spełniają wymogi bezpieczeństwa, posiadają wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika. Powyższe zaś parametry potwierdzam badaniami oraz oświadczeniami producentów   
o zastosowaniu w danej partii produktów, które przedkładam w załączeniu.

............................................. …………………………………………….  *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej/-ych*

*do* *reprezentowania Wykonawcy*

**Uwaga!**  
Wymagane przez Zamawiającego badania oraz oświadczenia producenta o zastosowaniu przebadanych materiałów w przedmiotowej realizacji mają tyczyć się tylko i wyłącznie materiałów, co do których Zamawiający zażądał przedłożenia norm oraz certyfikatów. Pozostałe jak prowadnice czy też uchwyty nie wymagają przedstawiania norm a zarazem i badań oraz ww. oświadczeń.